颅脑铣钻性能要求参考
一、设备基本技术参数基本要求：
1. 转速：转速范围通常在0-18,000rpm到0-60,000rpm之间。
[bookmark: _GoBack]2. 功率：功率通常在100W到200W之间。
3. 最大扭矩：通常在0.15Nm到750mN.m之间。
4. 噪音：噪音通常在75dB以下。
5. 手柄设计：手柄最大外径通常在20mm到30mm之间，长度通常在90mm到130mm之间，重量通常在150g到500g之间。
6. 消毒方式：可高温高压消毒。
7. 控制方式：可手动或脚踏控制。
8. 旋转方向：可以选择正向或逆向旋转。
二、安全性：电动开颅钻铣有自动停止、扭矩限制和负压保护等功能，减少了手术过程中的风险。同时，设备便可用于高温消毒清洁，降低了感染的风险。

 1 / 1

