采购需求书

预算（最高限价）：62994.00元，超过预算（最高限价）的投标视为无效投标,预算价包含所有设备、安装以及调试等所有费用。

一、项目建设内容
在医院急诊、门诊大厅、住院部大厅等7个指定点位安装AI人脸识别摄像头（具体点位详见《AI人脸识别布控点位表》），完成设备的安装、调试、系统搭建，实现重点人员快速精准识别

二、项目总体要求
1、成交人应全过程配合本项目的供货、物流搬运、综合布线、安装实施、设备调试、人员培训、项目验收、售后维护保养及必要的系统升级。
2、投标供应商所投的人脸识别摄像机须支持人脸抓拍，须内置GPU芯片。
3、投标供应商所投的人脸识别系统服务器须至少具有16路报警输入接口、4路报警输出接口。
4、人脸库建模成功率不低于99.99%；
5、安防技术发展日新月异，因此系统建设需考虑系统适应未来发展，做到可既可迅速扩展，又能保护既有投资。系统需兼顾目前的安全防范需求和今后较长时期的安全防范技术发展需要，即要确保系统具有良好的可扩展性。

三、项目交付时间：自合同签订之日起15个工作日内。

四、项目验收：依据磋商文件、响应文件、供货合同进行验收。 

五、质保及服务要求
（1）质量保证期：项目验收合格后硬件质保1年，软件质保1年。
（2）免费服务期：项目验收合格后硬件1年，软件1年。
（3）服务响应：接到故障通知后，2小时内做出响应，8小时内到达现场处理，一般故障24小时内解决，重大故障48小时内解决
（4）服务方式：包括但不仅限于现场服务、电话服务、网络远程服务，投标人须具备本地化服务能力，免费服务期内，投标人所投设备的厂商在海南省须有常驻的技术服务人员。 

六、培训要求：成交人对包括但不仅限于产品的基本原理、操作使用和基本维护保养等内容，在采购人所在地为采购人的设备、软件操作人员提供不少于1天的免费培训，培训教员为采购人的操作人员提供培训所产生的差旅费、住宿费、培训材料费等费用，由成交人自行承担。

七、项目采购清单
	序号
	产品名称
	单位
	数量

	1
	人脸识别摄像机
（智能变焦网络摄像机）
	台
	7

	2
	摄像机支架
	个
	7

	3
	电源适配器
	个
	7

	4
	目标识别超脑边缘计算主机
	台
	1

	5
	硬盘
	台
	7

	6
	千兆交换机
	台
	1

	7
	现场施工及维保
	台
	7




八、技术要求

	货物名称
	人脸识别摄像机（智能变焦网络摄像机）

	采购数量
	7

	货物技术参数、配置要求及功能描述

	序号
	功能描述及技术规格要求

	1
	变焦网络摄像机

	2
	支持人脸抓拍，内置GPU芯片

	3
	支持声音报警联动

	4
	分辨率不小于2688x1520

	5
	最低照度彩色0.005lx

	6
	支持不少于1路扬声器，麦克风，报警输入输出，音频输入输出

	7★
	可对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于20像素的人脸进行检验，同时叠加目标提示框（需要提供公安部检验报告证明）

	8★
	在IE浏览器下，具有最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项；在最佳抓拍模式下，抓拍图片数量和抓拍阈值可设置；在快速抓拍模式下，抓拍阈值和抓拍间隔可设置。（需要提供公安部检验报告证明）

	9
	可根据现场实际环境调整摄像机镜头，满足抓拍效果。



	产品名称
	摄像机支架

	采购数量
	7

	产品技术参数、配置要求及功能描述

	序号
	功能描述及技术规格要求

	1
	支架根据现场环境选择，需要保证抓拍效果



	产品名称
	电源适配器

	采购数量
	7

	产品技术参数、配置要求及功能描述

	序号
	功能描述及技术规格要求

	1
	配合人脸识别摄像机使用



	产品名称
	目标识别超脑边缘计算主机

	采购数量
	1

	产品技术参数、配置要求及功能描述

	序号
	功能描述及技术规格要求

	1
	采用存算一体架构，内置高性能AI处理器

	2
	存储接口不少于5个SATA接口

	3
	具有2个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45 千兆网络接口；2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、2个RS485接口、1个eSata接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、4路报警输出接口

	4
	支持最大接入带宽256Mbps，最大存储带宽256Mbps，最大转发带宽256Mbps

	5★
	支持3通道输出，包括HDMI1、HDMI2、VGA，各输出口均支持显示系统主菜单，且均可分别进行预览、录像、查看及配置操作；单个HDMI接口最大支持8K（7680×4320）输出，HDMI1和HDMI2支持同时4K（4096×2160）异源输出（需要提供公安部检验报告证明）

	6
	支持4路视频流人脸识别，支持16路图片流人脸识别

	7★
	人脸库建模成功率不低于 99.99%（需要提供公安部检验报告证明）



	产品名称
	硬盘

	采购数量
	7

	产品技术参数、配置要求及功能描述

	序号
	功能描述及技术规格要求

	1
	容量：10TB

	2
	转速：7200RPM

	3
	缓存：512MB

	4
	接口类型：SATA

	5
	为了保证数据存储有效性，目标识别超脑边缘计算主机必须与硬盘为同一品牌



	货物名称
	千兆交换机

	采购数量
	1

	货物技术参数、配置要求及功能描述

	序号
	功能描述及技术规格要求

	1
	提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口

	2
	交换容量 20 Gbps

	3
	包转发率 14.88 Mpps

	4
	支持IEEE 802.3at/af

	5
	端口最大供电功率：30 W

	6
	整机最大供电功率：60 W






	产品名称
	现场施工及维保

	采购数量
	7

	产品技术参数、配置要求及功能描述

	序号
	功能描述及技术规格要求

	1
	安装、调试及1年日常维保服务



	万宁市中医院
AI人脸识别布控点位表

	序号
	楼宇
	通道口
	摄像头数量
	所属楼层
	备注

	1
	急诊
	出入口
	1
	一楼
	

	2
	门诊大厅
	大楼前门门诊出入口
	1
	一楼
	

	3
	住院部大厅
	大楼后门住院部出入口
	1
	一楼
	

	4
	门诊楼负一楼
	地下室2号电梯口
	1
	负一楼
	

	5
	住院楼负一楼
	地下室5、6号电梯口
	1
	负一楼
	

	6
	体检科
	出入口
	1
	一楼
	

	7
	发热门诊
	出入口
	1
	一楼
	

	
	合计：
	7
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